附件1

居家消防安全“十不”

一、不在楼梯间、楼道、门厅等公共区域和家里停放电动自

行车或为其充电，不将电动自行车电池拿回家充电，不使用“飞

线”为电动自行车充电。

二、不在同一个插座上同时连接使用多个大功率电器。

三、不长时间持续为手机等电子产品充电。

四、不使用具有老化、破损现象的电气线路和燃气管线。

五、不在易燃可燃物周边点燃和放置蚊香。

六、不卧床抽烟、乱丢烟头。

七、不在厨房、阳台、走道、楼梯间、管道井等处存放纸箱、

塑料制品、旧家具等易燃可燃杂物。

八、不在外窗设置无法由内向外开启逃生装置的防盗窗。

九、不在消防车道上停放私家车。

十、不挪用、损坏消防设施器材。

附件2

外出旅行消防安全“六提示”

一、外出旅行前，要进行一次“三清三关”检查：仔细检查液化气、天然气的阀门是否关严；检查室内各种电源插头是否安全，最好关闭电源；检查厨房、阳台、走道等处的易燃可燃物是否清扫干净。

二、严格遵守旅游区防火规定，不在无烟区吸烟、动火；不乱丢烟头，不将还未完全熄灭的烟头丢进垃圾桶。野外露营或野炊时，注意用火安全，确认明火完全熄灭后，方可休息或离开。

三、在公共场所购物休闲时，要注意查看公共场所的安全出口、消防通道，以便在起火后迅速逃生自救。

四、入住酒店时，要注意熟悉酒店的住宿指南，留心周围消防设施，看懂安全通道提示，掌握应急疏散指示牌，清楚消防通道以及紧急出口的位置。

五、不要在酒店床上吸烟，睡觉和外出前要确保无遗留火种。听到火警铃声，要在确保安全的前提下，从距离最近的紧急出口迅速离开，不要搭乘电梯。逃生时，要用湿毛巾或将衣物打湿捂住口鼻并放低身段。

六、发现火情要立即拨打“119”电话报警。发现火灾隐患

和消防安全违法行为，可拨打“12345”举报投诉。

附件3

|  |
| --- |
| 消防安全教育及隐患自查清单 |
|  | **单位（盖章）： 主要负责人（签名）： 检查人员（签名）：** |
| 序号 | 自查标准 | 存在问题 | 整改情况(整改期限) |
| 1 | **安全教育** | 消防安全主题班会、例会召开，针对性强 |  |  |
| 2 | 利用微信群等推送《居家消防安全“十不”》和《外出旅行消防安全“六提示”》 |  |  |
| 3 | **基础安全** | 门窗完好并能锁闭牢固，吊顶、墙体无脱落，楼宇、墙外广告宣传牌匾、灯饰固定牢固，无拉影响通行拉扯绳线，走廊、门前宣传牌架固定或及时回收，贵重物品保管措施到位 |  | 　 |
| 4 | 消火栓箱体、防火卷帘未被遮挡、圈占 |  | 　 |
| 5 | 疏散指示标志灯、安全出口灯、应急照明灯完好有效 |  | 　 |
| 6 | 学校围墙、栅栏、洼冲沟防护栏及楼梯、楼顶防护设施牢固 |  | 　 |
| 7 | D级危房管理措施到位 |  | 　 |
| 8 | 房屋改造、装修、装饰及时报保卫处备案，消防设施、器材是否同步规划，改造是否符合要求 |  |  |
| 9 | **消防安全** | 疏散通道、安全出口和消防车通道保持畅通，无堆放杂物。常闭防火门处于关闭状态。常开式防火门处于敞开状态 | 　 | 　 |
| 10 | 场所外墙门窗设置影响逃生、灭火救援的金属栅栏、防盗网和广告牌等障碍物按要求拆除 | 　 | 　 |
| 11 | 严禁电动自行车违规在门厅、楼梯间、走道、房间、地下室等室内公共区域停放、充电，严禁携带电动自行车蓄电池在室内充电 | 　 | 　 |
| 12 | 教室内无废旧书籍、横幅等可燃物，插座无损坏，多媒体教室可燃物与用电教学设备距离大于50cm，多媒体箱及讲台下无杂物 | 　 | 　 |
| 13 | 电动自行车集中充电设备应具备防漏电保护、短路保护、过流保护、超温保护、过充切断等保护措施，灭火器按标准配备并能满足要求，与楼宇保持安全距离 | 　 | 　 |
| 14 | 厨房排烟管道至少每季度全烟道清洗一次 | 　 | 　 |
| 15 | **用电、用气安全** | 电气线路穿有不燃或者难燃线管、线槽保护。无违规私拉乱接电气线路现象 | 　 | 　 |
| 16 | 电气线路无老化，大功率电器安装要符合电气安全要求，要按照国家规定安设具有漏电保护功能的空气开关 | 　 | 　 |
| 17 | 配电室要设置挡鼠板，配电室要配备安全警示牌等必要的安全设施及电气安全用具，配电箱要设置安全警示标志、并处于封闭状态 | 　 | 　 |
| 18 | 进行高、低压电工作业的人员要取得特种作业操作证，并保持证件合法有效 | 　 | 　 |
| 19 | 动火作业按规定程序审批，指定现场负责人、监管人，配置灭火设施，加强过程监管 | 　 | 　 |
| 20 | 燃气管道定期检测，燃气泄漏报警装置完好有效 | 　 | 　 |
| 其他问题描述 |